**הכנת הקוד:**

1. החלפת התמונות:
   1. להכניס לתיקייה: Noam את שתי התמונות: bad ו- neutral
2. הדלקת מכונת הכאב:
   1. חיבור המכונה לחשמל
   2. הדלקת המכונה: כפתור ירוק למטה
   3. וידוא כי היחידה הראשית דולקת
3. לחבר את לפטופ 1 למחשב גירויים בכבל רשת
4. לחבר את ה-usb מהמכונת כאב ללפטופ 1
5. לפתוח Medoc main station על לפטופ 1 ולבחור ב-pathway
6. להכניס ססמא: admin שם משתמש: admin
7. הכנת מצב שליטה מרחוק בלפטופ 1:
   1. Settings -> external control
   2. לסמן:
      1. Use external control
      2. Automatic start
   3. לוודא שה-ip שרשום הוא 192.168.0.1 (אם זה לא המצב – לבדוק חיבור של כבל רשת)
   4. ללחוץ ok
8. לחבר טרמודה לנבדק – לבחור את הטרמודה היוצאת מהמכונה הגדולה
9. להגדיר נבדק:
   1. ללכת ל-patients-> new patient
   2. להכניס פרטים ולשמור
10. ללכת ל-Test-> select patient ולבחור את הנבדק שהגדרנו
11. עדיין ב-test ללכת ל-select body site ולבחור c8 , Forearm medial
12. עדיין ב-test לבחור go to test (צריך להופיע חלון קטן של external control: pathway is waiting for test program).